**Настройки SG200**

**Системные настройки**

1. Код ТА – 000000
2. Стоп
3. Минимальная температура - 080
4. Максимальная температура - 085
5. Цикл промывка – нет
6. Предпомол – нет
7. Пред нагрев - нет
8. Мех счетчик – напиток
9. Размешиватель – всегда
10. Кнопка предвыбор – напиток 01
11. Сначала раствор продукт - нет
12. Многократная выдача – 10
13. Активные напитки – все да
14. Кнопка бесплатно – нет
15. Кнопка стакан – напиток 05
16. Задержка стакана – 015
17. Активизировать сброс – Да
18. Язык – русский
19. Протокол обмена – “EVA-DTS”
20. Протокол меню – да

**Платёжные настройки**

1. **Монетоприёмник**

Номиналы монет:

* 1. 01:0.50
  2. 02:1.00
  3. 03:2.00
  4. 04:5.00
  5. 05:10.00

1. **Купюроприёмник**
   1. Доступно – да
   2. Уровень запрета – 1
   3. Номиналы купюр:
      1. 01:10.00
      2. 02:50.00
      3. 03:100.00
      4. 04:500.00
2. **Карты Saeco**
   1. Зарядка карт – нет
   2. Макс карта – 20.00
   3. Макс значение карты -100.00
   4. Дополнительные цены – нет
   5. Бесплатно карта – нет
3. **Протокол MDB**
4. **Настройки MDB**
   1. Зарядка карт – нет
   2. Макс карта – 20.00
   3. Макс значение карты -100.00
   4. Дополнительные цены – нет
   5. Активные монеты – все да (Не трогать)
   6. Альтернативно – да
   7. Максимальная сдача – 90.00
   8. Правила сдачи – 01
   9. Мин уровень монет – 03
   10. Сдача после продажи –да
   11. Активные купюры – все да (Не трогать)
   12. Возврат купюры – нет
   13. Slave Adress – 0x40
5. Максимальный кредит -600.00
6. Многократная выдача – 10
7. Время удержания кредита – 000180
8. Национальный код – 000007
9. Множитель – 0001
10. Десятичная точка – 000.00

**Настройка время**

1. Бесплатно – никогда
2. Время вкл/выкл – нет
3. Доп. цены 1 –нет
4. Доп. цены 2 – нет
5. Время промывки – нет

**Настройка напитковSG200**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ . Напиток** | **Состав** | **Кофе**  **Вода** | **Молоко 03** | | | **Шоколад 02** | | | **Чай/Бульон 01** | | | **Сахар** |
| **Р/п** | **Вода** | Задержка | **Р/п** | **Вода** | Задержка | **Р/п** | **Вода** | Задержка |
| **01.Эспрессо** | **000С** | **070** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **02.Американо** | **000С** | **112** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2** |
| **03.Коф с мол** | **003С** | **040** | **032** | **054** | 005 |  |  |  |  |  |  | **2** |
| **04.Капучино** | **00С3** | **040** | **041** | **054** | 005 |  |  |  |  |  |  | **2** |
| **05.Мокачино** | **02С3** | **034** | **033** | **034** | 005 | **022** | **020** | 005 |  |  |  | **1** |
| **06.Коф с шок** | **002С** | **060** |  |  |  | **025** | **038** | 005 |  |  |  | **1** |
| **07.Шоколад** | **0002** |  |  |  |  | **047** | **084** | 005 |  |  |  | **1** |
| **08.Чай** | **0001** |  |  |  |  |  |  |  | **067** | **100** | 005 | **1** |
| **09.Бульон** | **0001** |  |  |  |  |  |  |  |  | **100** | 005 | **0** |
| % Растворимого продукта | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | |

Обновление SG200

Вставить микросхему и следовать инструкциям , дождаться “ Finisch updates”, Сначало выполнить обновление , затем Сброс к заводским настройкам.

Сброс к заводским настройкам:

1. Системные настройки

2. Код ТА

3. Enter

4. Нажать правую последнюю или предпоследнюю кнопку ( “Чай” или “Шоколад” )